

**SOFTCOM S.A.**


**Republica Moldova, Chişinău MD-2038, Decebal 76**

**Tel/Fax (37322)563306; e-mail:** [**cvv@syscom.md**](mailto:cvv@syscom.md)

**SISTEM FISCAL TAXI - STF**

**Inclus în Registrul unic MCC prin hotărârea Comisiei interdepartamentale**

**( Monitorul Oficial al RM, 12 septembrie 2014, nr. 270 - 274 )**



GPS

**ИНТЕРНЕТ/3G/4G**





**Chişinău-2014**

**Sistemul Fiscal Taxi - SFT** este destinat pentru calculul costului serviciilor şi achitarea de către pasageri, dar şi pentru a duce contul banilor primiţi.

Sistemul SFT are două componente principale: Componenta mobilă SFT-M (la bordul fiecărui automobil) şi Componenta staţionară (pentru oficiu) SFT-S (una pentru o mulţime de automobile).

**SFT-M** constă din următoarele părţi:

**ИНТЕРНЕТ/3G/4G**

* Smartfon:Android 4.0şi următoarele versiuni, Ecran senzorial, GPS, Card memorie SDHC 4GB, SIM (USIM) Internet, Bluetooth, SOFT STF-M-SW01.
* Imprimantă de bord: Bluetooth imprimantă de chitanţe.
* Reader pentru caretele bancare.
* SOFT componentă mobilă:STF-M-SW01.

**SFT-S** constă din următoarele părţi:





**ИНТЕРНЕТ**

* Concentrator: CompiuterZOTAC ZBOX, Monitor, Tastatură, Imprimantă.
* Memorie fiscală: CORSAIR PADLOCK.
* SOFT componentă staţionară: STF-S-SW01.

Componenta mobilă STF-M se instalează în salonul automobilului lângă şofer. Smartfonul se instalează pe suport special şi se alimentează de la acumulatorul de bord (+12В, +24В) prin USB. Smartfonul trebuie să fie dotat cu SIM-cartelă (USIM) cu Internet cu traffic nu mai mic de 50 мВ/lună. Imprimanta de bord se instalează într-un loc comod pentru şofer, se conectează „fără fir” cu Smartfonul («Bluetooth») şi se alimentează de la acumulatorul propriu.

Componenta staţionară (pentru oficiu) STF-S se instalează în oficiu şi se conectează la Internet prin reţeaua locală (TCP/IP) sau prin metoda „fără fir” conform protocolului WI-FI.

**Avantaje**

* Trecerea la sistemul tarifar de calcul şi achitare a serviciilor taxi cu eliberarea bonului de plată.
* Posibilitatea de achitare a serviciilor cu cartel electronică.
* Monitorizarea automata a achitărilor.
* Posibilitatea de integrare cu **Sistemul Automatizat pentru Îndeplinire a Comenzilor**.


**Caracteristici tehnice SFT**


|  |  |
| --- | --- |
| DENUMIREA | SPECIFICAŢIE |
| 1. Numărul componentelor mobile, conectate cu Concentratorul | până la 1000 |
| 1. Operaţii fiscale    * Achitarea în numerar    * Achitarea cu cartelă bancară    * Imprimarea bonului de plată | MDL  Master Card, Visa etc.  Imprimare termică |
| 1. Numărul chitanţelor până la completarea memoriei fiscale | Nu mai puţin 80\*106 |
| 1. Perioada păstrării înregistrărilor în memoria fiscală | Nu mai puţin 7 ani |
| 1. Canale de legătură    * Componentele mobile cu componenta staţionară    * Corporativ    * Fiscal | Internet - GPRS/3G/4G  Internet - TCP/IP, Wi-Fi  Internet |
| 1. Rapoarte    * Individuale    * De grup | Pentru fiecare component mobil pe o perioadă arbitrară de timp  Pentru un grup de componente mobile pe o perioadă arbitrară de timp |
| 1. SOFT  * Sistemul operaţional al componentei mobile * Sistemul operaţional al Concentratorului din oficiu * SOFT aplicativ al componentei mobile * SOFT aplicativ al componentei staţionare (din oficiu) | Android 4.0 şi următoarele versiuni  Windows 7  STF-M-SW01  STF-S-SW01. |
| 1. Termenul de garanţie | 3 ani |

**Sistemul Automatizat pentru Îndeplinire a Comenzilor** se livrează opţional pentru asigurarea ciclului integral de servicii: recepţionare comandă – căutare taxi – îndeplinire comandă – achitare. SAÎC lucrează pe aceeaşi platformă ca şi SFT.

**Principalele funcţii ale SAÎC:**

1. Inserarea comenzilor în sistem;
2. Selectarea automată a automobilului pentru îndeplinirea comenzii (după criteriul distanţei/timpului minimepînă la client);
3. Transmiterea comenzii şoferului automobilului selectat;
4. Calculul costului călătoriei şi eliberarea bonului de plată;
5. Administrarea datelor clasificatoarelor;
6. Generarea şi imprimarea rapoartelor după comenzi şi bonuri de plată (cecuri).





**Implementare**

Specialiştii noştri vor asigura implementarea şi exploatarea Sistemului Fiscal Taxi SFT la întreprinderea D-voastră.